
# Коронавирус (COVID -19)



**Наръчник с препоръки за здравна безопасност за осъществяване на непрекъснатост на строителните дейности по време на епидемията от коронавирус COVID-19**

През този епидемичен период на коронавирус, причиняващ заболяване, наречено COVID-19, приоритетът на публичните строителни дружества е да предприемат превантивни мерки за защита на здравето на служителите си, в съответствие със задълженията на работодателите и да ги насърчават да се грижат за здравето си, безопасността си и за здравето на хората около тях.

В този документ се изброяват спешните и специфични мерки, които трябва да бъдат приложени, за да се гарантират необходимите санитарни условия на служителите на Икономическия сектор на строителството и обществените дейности (BTP, Франция), призовани да работят в офиси, работилници, складове или работни площадки и на други места, в допълнение към всички санитарни мерки, издадени от публичните органи, които са одобрили тези специфични мерки.

В контекста на тази здравна криза с изключително широко разпространение, прилагането на тези мерки е съществено условие за дейностите на Икономическия сектор на строителството и обществените дейности (BTP, Франция). От всяко дружество зависи да оцени способността си да спазва и да предприеме необходимите мерки.

COVID-19 е част от семейството Coronavirus, които формират едно голямо семейство вируси, обикновено отговорни за безобидни настинки и грипни синдроми. Въпреки това те могат да предизвикат сериозни форми, особено при уязвими хора (възрастни или хронично болни хора, кърмачета, бременни жени...).

Предаването на вируса се осъществява чрез разпръскване на капчици и чрез физически контакт главно през ръцете чрез заразени предмети, което го прави силно заразно заболяване (същото място на живот, директен контакт в рамките на един метър по време на кашляне, кихане при отсъствие на защитни мерки...). Понастоящем няма ваксина или специфично лечение.

### Спазването на превантивните мерки е единственият начин за ограничаване на риска от инфекция. Предотвратяването на заразяване в строителни дейности изисква стриктното прилагане на предпазни мерки в строителни обекти/цехове и приложения (офиси, доставчици...).

**Дружествата трябва стриктно да спазват препоръките на настоящото ръководство през целия период на социална изолация, определен от органите, и ако това не стане, да прекратят дейността си по съответните строителни работи.**

Настоящото ръководство е одобрено от следните професионални и профсъюзни организации, представляващи следните строителни и публични ремонти:


Съюз на занаятчиите и малките строителни предприятия, Националната федерация на строителството, Националната федерация на строителните работи, Националната федерация на строителите и горските работниците (CFDT, Франция)

**Това ръководство е одобрено от Министерствата на труда, екологичния и солидарен преход, града и жилищното настаняване, солидарността и здравеопазването.**

*Настоящият документ е изготвен на 17 април 2020 г. Той ще бъде преразгледан и актуализиран, като се вземе предвид развитието на епидемията и препоръките, отправени от правителството с ежедневен мониторинг от Професионалния орган за защита на строителните и обществените дейности (OPPBTP, Франция). Актуализирана версия е налична* [*на уебсайта на OPPBTP .*](https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19) *Настоящият документ се състои от 9 страници.*

1

**Коронавирус (COVID-19)**



Предварителни изисквания

### Системно получаване на предварителното одобрение от клиентите


За всяка операция, независимо от нейния размер, възложителят формализира, след анализ, в случай на нужда с ръководителя на проекта и Координатора по въпросите на сигурността и здравеопазването (SPS, Франция) (когато операцията е предмет на това устройство), със съгласието на участващите дружества, списък на здравните условия, за да се гарантира, че различните участници могат да прилагат и спазват допълнителните мерки, в съответния период от време. Този анализ ще вземе предвид:

* + способността на цялата производствена верига да възобнови дейността си (ръководител на проекта, координатори на SPS, контролни бюра, подизпълнители, доставчици, превозвачи...)
  + условията за външна или вътрешна намеса
  + броят на хората на строежа
  + съвместните дейности
* Предложената организация ще има за цел да ограничи съвместните дейности, доколкото е възможно, и да уточни условията за спазване на здравните мерки, в случай че съвместната дейност не може да бъде избегната.
* Възлагащият орган може да определи лице за контакт по COVID-19, който да отговаря за координирането на мерките, които трябва да се приложат.
* За операциите от категория 1 трябва да се проведе среща на Колегиалния орган по въпросите на безопасността, здравето и условията на труд (CISSCT, Франция), най-добре чрез видеоконферентна връзка.
* **За операциите по координиране на SPS,** координаторът на SPS актуализира **Общия план за координация на безопасността и опазване на здравето (PGC SPS, Франция)**, за да определи превантивните мерки на епидемията на строежа като част от изискванията на настоящото ръководство и спазването на предпазните мерки, издадени от здравните органи; а именно, той трябва да определи колективните и организационните мерки, за да може да ги променя в оперативните процедури/специалния план за безопасност и опазване на здравето (PPSPS, Франция).
* Същото се отнася и за операции, обхванати от **План за превенция** (Указ от 1992 г.), който се актуализира пряко от наредителя.
* **Координаторът на SPS** трябва да може да изпълнява мисията си, включително редовните посещения на строежа, да ограничава съвместни дейности във възможно най-голяма степен и да определя условията за спазване на здравните мерки, в случай че съвместната дейност не може да бъде избегната.
* През този период на висока активност на спасителните служби ще бъди полезно да се провери тяхното разположение, като се направи справка в уебсайтовете на префектурите.
* **За частните клиенти** следва да приемат общите условия за намеса, и по-конкретно специфичните условия за хигиена и санитарни правила (способност за спазване на предпазните мерки, минимално разстояние от 1 м от всяко лице, достъп до място с вода за миене на ръце, достъп до хигиенните съоръжения).

В случаите, когато специалните условия, свързани с епидемията от Covid-19, биха довели до забавяне на строежите или до завършване на строителните работи, поради невъзможност за прилагане на предвидените разпоредби, правителството ще вземе със заповед необходимите мерки, за да предвиди, ако е необходимо, освобождаването от санкциите, приложими за доставчиците, работниците на строителни площадки и частните собственици на проекти, за период, отчитащ продължителността на периода на спешна медицинска помощ. Тези мерки ще допълнят мерките, които вече са предприети в заповедите от 25 март 2020 г. относно различни мерки за адаптиране на правилата за възлагане, процедура или изпълнение на поръчки, предмет на Кодекса за обществените поръчки.

*Настоящият документ е изготвен на 17 април 2020 г. Той ще бъде преразгледан и актуализиран, като се вземе предвид развитието на епидемията и препоръките, отправени от правителството с ежедневен мониторинг от Професионалния орган за защита на строителните и обществените дейности (OPPBTP, Франция). Актуализирана версия е налична* [*на уебсайта на OPPBTP .*](https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19) *Настоящият документ се състои от 9 страници.*

**Коронавирус (COVID-19)**



### Големи пътувания:

Предприятията, имащи пътуващ персонал на големи разстояния трябва да се уверят за наличието на единично настаняване и за възможността за кетъринг.

### Обучаващ се персонал:

За да се ограничи движението на всеки не толкова необходим служител на място и в ателиетата, се препоръчва да не се разрешава на чираците, стажантите и младшите помощници да посещават обекта и ателието. Трудовият договор не трябва да се прекратява, обучението трябва, доколкото е възможно, да продължи от разстояние и чиракуващият трябва да продължи да получава възнаграждение от своя работодател.

### Общи инструкции

* **Стриктно спазвайте ограничителните разпоредби, и по-специално:**
  + **Спазване на минимално разстояние от 1 м между хората по всяко време, освен ако не е изрично указано по-долу.**
  + **Качествено и често миене на ръцете с вода и течен сапун, поне в началото на деня, при всяка смяна на задача и на всеки 2 часа в случай на непостоянно носене на ръкавици, след непредвиден контакт с други лица или носене на предмети, с които наскоро са работили други лица, с хартиени кърпи за ръце за еднократна употреба. Измийте ръцете си преди пиене, хранене и пушене, ако ръцете са видимо чисти с помощта на дезинфекциращ хидроалкохолен разтвор.**
  + Спазвайте инструкциите, издадени от здравните органи.
  + Напомнете на персонала необходимостта да избягват да докосват лицето си със или без да си измият първоначално ръцете.

### Задължително условие за разрешаване на дейността е възможността да се мият ръцете на място с вода и сапун.

* **Носене на защитно оборудване:**
  + **Носенето на маски и предпазни очила е задължително в следните случаи:**
    - **работа в рамките на един метър от друго лице: защитна маска от категория 1 с минимално ниво на филтрация от 90 до 95% и, ако има такава, защитна маска FFP1** (вж. раздел

„работни дейности“).


### извършване на дейности при болно лице, ако тя не може да бъде отложена: болното лице и намесилият се човек задължително трябва да носят защитна маска от категория 1 с минимално ниво на филтрация от 90 до 95% и ако има такава, трябва да бъде предпочетена защитната маска FFP1 (теория за носенето на маската лице в лице)

* + - **В случай на извършване на дейности в близост до изложено на риск лице: използване на задължителна маска от тип защитна категория 1 с минимално ниво на филтриране от 90 до 95% и, ако има такава, трябва да бъде предпочетена защитната маска FFP1.**

*Настоящият документ е изготвен на 17 април 2020 г. Той ще бъде преразгледан и актуализиран, като се вземе предвид развитието на епидемията и препоръките, отправени от правителството с ежедневен мониторинг от Професионалния орган за защита на строителните и обществените дейности (OPPBTP, Франция). Актуализирана версия е налична* [*на уебсайта на OPPBTP.*](https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19) *Настоящият документ се състои от 9 страници.*

## 3

**Коронавирус (COVID-19)**



### В другите случаи носенето на маската не е задължително и се обсъжда като част от социалния диалог на компанията. Практическите листовки на OPPBTP могат да се използват като основа на този диалог.

* Препоръчва се и носенето на обичайните работни ръкавици и предпазни очила.
* Персоналът трябва да бъде обучен да носи маски.
* В период на епидемичен пик спазването на минималното разстояние от 1 м остава от съществено значение за избягване на рисковете от контакт, освен в случаите на доказана техническа невъзможност.

### Контрол на достъпа на служители и други работници в дружеството и на строителния обект:

* + Да се откаже достъпа и да се накара да остане вкъщи, носейки хирургическа или защитна маска, всеки със симптоми на заболяване, особено кашлица, температура, загуба на обоняние и/или вкус.
  + Температурните измервания на входа на помещенията и работните площадки не се препоръчват от Съвета „Обществено здравеопазване“. Някои пациенти, носители на Covid-19, нямат температура в началото на инфекцията, но същевременно са заразни.
  + Препоръчва се също така да се задават въпроси на служителите при встъпване в длъжност

*(приложено е ръководство* за въпроси).

### Информирайте служителите, че персоналът, изложен на висок риск съгласно Висшия съвет по обществено здраве, не трябва да работи и трябва да бъде спрян от работа *(ще бъдат приложени списък и практическа информация).* Обърнете специално внимание на по-възрастните служители.

**Посочете лице за контакт по Covid-19 за дружеството и за всеки обект, ръководител на дружеството, ръководител на обекта или служител, отговарящ за превенцията, например, който може да координира мерките, които трябва да бъдат приложени и спазвани**


* **Осигуряване на качествена информация и комуникация с персонала:** Информирането на служителите е от съществено значение по време на този епидемичен период, за да се осигури добро разбиране на инструкциите. Това е предпоставка за тяхното придържане към препоръчаните мерки, които изискват ангажираност и добра воля от страна на всеки.
  + Представителите на персонала и техните представителни органи следва да участват активно там, където съществуват, по-специално Социално и икономическия комитет (CSE, Франция) и Комисията по здраве, безопасност и условия на труда (CSSCT, Франция).
  + Появата на случай на разболял се човек от Covid-19 на обекта трябва да бъде докладван на колегите му, за да се гарантира прозрачност и да се насърчи спазването на правилата.
  + Трябва да се предпочитат срещи на открито.
  + Организирайте редовни или дори ежедневни събрания с персонала, за да запознаете всички с инструкциите и да получите съгласие (спазвайки минималното разстояние от 1 м), или осигурете контакт по телефона.

### Настоящите условия за реагиране представляват рискове от влошаване на експлоатационните условия поради липсата на персонал, оборудване, подизпълнители или други ресурси, характерни за операциите. Ето защо трябва да се обърне особено внимание на всички „традиционни“ рискове на строителните площадки, и по-специално на рисковете от падания, сблъсъци, както и тези, свързани с електричество, машини, химикали, носене на товара и стойки.

*Настоящият документ е изготвен на 17 април 2020 г. Той ще бъде преразгледан и актуализиран, като се вземе предвид развитието на епидемията и препоръките, отправени от правителството с ежедневен мониторинг от Професионалния орган за защита на строителните и обществените дейности (OPPBTP, Франция). Актуализирана версия е налична* [*на уебсайта на OPPBTP .*](https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19) *Настоящият документ се състои от 9 страници.*

## 4

**Коронавирус (COVID-19)**



### Специални инструкции

**Принадлежности, които трябва да бъдат предвидени за спазване на санитарните инструкции:**

* 5% Дезинфектант тип 5% разводнена белина, 70° алкохол, Anios Oxy'floor® или Phagosurf ND
* Дезинфекциращи кърпички тип WIP'anios (дръжки, компютърна клавиатура, тоалетна седалка, превозни средства, машини, инструменти...)
* Сапун
* Кърпи за ръце за еднократна употреба
* Кошчета с педал и капак за изхвърляне на хигиенни консумативи след употреба
* Торби за отпадъци
* Обичайни ръкавици за работа
* Ръкавици за еднократна употреба за манипулиране на кошчетата и за почистване/дезинфекциране
* При липса на достъп до вода на работното място, бидони за вода ясно обозначени с надписа „вода за миене на ръце“
* Гел или хидроалкохолен разтвор (в допълнение, ако има такъв)
* Защитни маски от категория 1 с минимално ниво на филтрация от 90 до 95% и ако има такива, се предпочита защитната маска FFP1 (в допълнение и за специфични дейности) \*вижте листа относно маската
* Лицеви шлемове, покриващи поне 3 см под брадичката (в допълнение)
* Устройства за измерване на телесната температура (в допълнение)

### Офиси, складове и цехове:

* Да има максимален брой персонал, работещ от разстояние, за да има стриктен минимален брой персонал на място.

### Закачете на ясно и видимо място здравните инструкции.

* Спазвайте, при всички обстоятелства, разстояние от най-малко 1 м между лицата, например чрез:
  + поставяне на маркери за осигуряване на съответствие на разстояние от поне 1 м: самозалепваща се лента на пода, бариери, организация на работните места и вътрешен трафик...
  + ограничаване на достъпа до стаи и колективни помещения, включително трапезарии и зали за почивка.
* Извършвайте редовно почистване с дезинфектант на всеки 2 часа на най-контактните повърхности (дръжки на врати, маси, гишета, работни станции, клавиатури, телефони и др.), дезинфектирайте подовете поне веднъж дневно.
* Ясно посочете местоположението на умивалниците, посочете задължението за миене на ръцете при пристигане на място и поставете знак за миене на ръцете.
* Осигурете бутилки с гел или хидроалкохолен разтвор (ако има такива) в често посещаваните зони и в близост до повърхности, които биват докосвани (маси, тезгях...).
* Уредете осигуряването на оборудване и консумативи за **свеждане до минимум на движението до склада за персонала**.
* Ако е възможно, съхранявайте консумативите и материалите в продължение на няколко дни на място или в превозни средства.

### Привилегировайте пристигането на персонала директно на място.

* Ако е необходимо, организирайте централизирана логистика за снабдяване на обектите (доставка от снабдителите от депото директно на място).


### Моторни превозни средства и машини:

* Осигурете минимално разстояние от 1 м между лицата: най-много по 1 човек на ред и на шахматно разпределение, ако има хора на няколко реда.

*Настоящият документ е изготвен на 17 април 2020 г. Той ще бъде преразгледан и актуализиран, като се вземе предвид развитието на епидемията и препоръките, отправени от правителството с ежедневен мониторинг от Професионалния орган за защита на строителните и обществените дейности (OPPBTP, Франция). Актуализирана версия е налична* [*на уебсайта на OPPBTP.*](https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19) *Настоящият документ се състои от 9 страници.*

## 5

**Коронавирус (COVID-19)**



* В случай на споделена употреба на превозни средства и машини да се предвиди дезинфекция на контактните повърхности между ползвателите (кормило, бутони, лост за превключване на предавките...) и осигуряване на дезинфекциращи кърпички и гел или воден хидроалкохолен разтвор.
* Издайте на всеки служител декларация на пътуване, свързано с работата (https://[www.interieur.gouv.fr/)](http://www.interieur.gouv.fr/)) Посочете в нея всички места, където се извършва дейността на служителя, освен ако естеството на тази дейност не позволява те да бъдат предварително известни (доставки, извършване на дейности при повикване и т.н.).
* Привилегировайте индивидуалните начини на предвижване. Използвайте лични превозни средства, ако е необходимо (транспортна надбавка и застраховка, подлежащи на проверка).
* В случай на използване на обществен транспорт: спазване на минималното разстояние от 1 м и задължително измиване на ръцете при пристигане на обекта.

### Битово-санитарни жилища и бунгала:


**Местожителство с контакт и обмен, битово-санитарно жилище или бунгало са пространства, в които организацията на присъствието и пътуванията трябва да бъде обект на постоянно внимание.**

* **Закачете на ясно и видимо място здравните инструкции.**
* Спазвайте, при всички обстоятелства, разстояние от поне 1 м между лицата, а именно:
  + чрез разделяне на две на номинално предвидения капацитет за всички съоръжения (с изключение на офисите),
  + евентуално чрез организиране на заповедите за достъп,
  + Ако е възможно, чрез изместване на присъствието на работното място,
  + евентуално чрез поставяне на маркери, за да осигурите спазването на разстояние от поне 1 м: самозалепваща се лента на пода, преграда (например с използване на маси и столове), организацияна вътрешното движение...
  + чрез ограничаване на достъпа до стаите и местата за събрания.
* Поставете съоръжения за места за събрания, почивка и обедна почивка на открито, ако е възможно.
* Осигурете място с вода или дозатор на гел или воден алкохолен разтвор на открито и изисквайте измиване на ръцете, преди да влезете в мазетата или бунгалата на работното място.
* Осигурете бутилки с гел или хидроалкохолен разтвор (ако има такива) в често посещавани места и в близост до контактни повърхности (маси, тезгяси...).
* Преди всяка употреба предоставяйте дезинфекционни кърпички в тоалетната за дезинфекция.
* Проверявайте по няколко пъти на ден дали се доставят дозаторите на сапун, кърпи за ръце, кърпички за еднократна употреба и гел или хидроалкохолен разтвор (ако има такива).
* Осигурете ежедневна честота на почистване на всички общи съоръжения с дезинфектант. Почистването включва: под, мебели, фиксирани работни места, включително охранителната станция. Най-често докосваните контактни повърхности (врати и дръжки, стълбищни рампи, прозорци и всякакво друго оборудване, което можем да заразим с ръцете си, тоалетни (включително мобилни тоалетни) трябва да се почистват на всеки 2 часа. Почистващият персонал трябва да бъде компетентен и подходящо оборудван.
* Проветрявайте помещението поне два пъти на ден.
* Организирайте използването на столовите помещения на ротационен принцип, за да ограничите броя на хората в даден момент, така че да се спазват безопасните разстояния. Осигурете дезинфекция чрез почистване между всяко хранене, включително микровълнови печки, хладилници... **Направете така, че стриктно да се спазват инструкциите за миене на ръце със сапун и вода преди хранене**.
* Ако е необходимо, привилегировайте употребата на кухненските прибори и индивидуалния термос, донесени от всеки служител.

*Настоящият документ е изготвен на 17 април 2020 г. Той ще бъде преразгледан и актуализиран, като се вземе предвид развитието на епидемията и препоръките, отправени от правителството с ежедневен мониторинг от Професионалния орган за защита на строителните и обществените дейности (OPPBTP, Франция). Актуализирана версия е налична* [*на уебсайта на OPPBTP.*](https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19) *Настоящият документ се състои от 9 страници.*

## 6

**Коронавирус (COVID-19)**



### Работни дейности:

**Припомня се, че настоящите условия на извършване на дейности пораждат рискове от влошаване на експлоатационните условия поради отсъствието на персонал, оборудване, подизпълнители или други ресурси, характерни за операциите. Ето защо трябва да се обърне особено внимание на всички „традиционни“ рискове на строителните площадки, и по-специално на рисковете от падания, сблъсъци, свързани с електричество, машини, химикали, носене на товар и стойки.**

* Ограничете броя на хората, за да ограничите риска от срещи и контакти.
* Ограничете съвместната дейност чрез реорганизация на дейностите. Ако е необходимо, потърсете подкрепата на координатора на SPS.
* Разпределете инструментите поотделно, освен ако работниците не се носят системно ръкавици. Ограничете повторната употреба на оборудване сред служителите. Избягвайте обмена на оборудване или, ако това не стане, дезинфекцирайте оборудването преди потворната му употреба от следващия служител, ако е необходимо.
* Изгответе план за движение, осигуряващ спазването на разстоянието от 1 м между лицата, особено на пропускателните пунктове. Привилегировайте кръговото движение.
* Организирайте приемането на строителните материали и оборудвания по такъв начин, че да се избегне всякакъв физически контакт.
* Информирайте относно специфичната организация на работата преди всяка смяна и всеки половин ден (разговор).

### Преди всяко начало на дадена задача проверете дали работните процедури позволяват да се спазва разстоянието от поне 1 м. Ако това не е възможно, носете очила от категория 1 и защитни маски с минимално ниво на филтрация от 90 до 95% и, ако има такива, защитната маска FFP1 трябва да бъде за предпочитане (възможност за използване на защитни маски с по-висока протекция като противогазови маски или маски с асистирана вентилационна система). Спрете дейността, ако това не е възможно.

* Защитните маски или противогазовите маски и тези от тип FFP1 трябва да се изхвърлят след всяка операция в торба за отпадъци. Маските за еднократна употреба, очилата, лицевите шлемове ще бъдат избърсани с дезинфектант отвътре и отвън.

### Дейности в помещения с клиенти - специални точки:


* Проверете с клиента условията преди извършването на дейности, позволяващи да спазите здравните инструкции *(ще бъде приложен стандартен формуляр*):
  + Местоположение и процедура на приемане
  + Специални инструкции, които трябва да се следват (болнична среда...)
  + Осигуряване на хигиенни съоръжения (измиване на ръце, санитарно-хигиенни условия...)
  + Съобразяване с минималното разстояние от 1 м
* Отдалечете обитателите от зоната за извършване на дейности.
* Всички използвани и замърсени консумативи трябва да се носят в затворена торба в края на деня и интервенцията.

### Дейности в домакинствата – специфични мерки:

* Проверете с клиента условията преди извършването на дейности, позволяващи да спазите здравните инструкции *(ще бъде приложен стандартен формуляр*):
  + съобразяване с безопасното разстояние от 1 м,
  + достъп до място с вода, сапун и кърпи за ръце за еднократна употреба (освен ако служителите са снабдени индивидуално или имат хидроалкохолен гел),
  + достъп до санитарни съоръжения,
  + дезинфекция на контактните повърхности.
* Отдалечете лицата, които заемат даденото пространство от зоната за извършване на дейности.
* Единствено **необходимо и спешно** извършване на дейности може да се осъществи в дома на лице, изложено на риск, като трябва да се спазва специален протокол, изложен в приложението към настоящия документ. *(Допълнението относно лекуващите лекари трябва да бъде завършено )*

*Настоящият документ е изготвен на 17 април 2020 г. Той ще бъде преразгледан и актуализиран, като се вземе предвид развитието на епидемията и препоръките, отправени от правителството с ежедневен мониторинг от Професионалния орган за защита на строителните и обществените дейности (OPPBTP, Франция). Актуализирана версия е налична* [*на уебсайта на OPPBTP.*](https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19) *Настоящият документ се състои от 9 страници.*

**Коронавирус (COVID-19)**



* Всички използвани и замърсени консумативи трябва да се носят в затворена торба в края на деня и по време на интервенцията.



### Общи инструкции за миене на ръце:

* **Привилегировайте измиването на ръце** (следователно осигурете места, разполагащи с вода).
* Осигурете **сапун и хартиени кърпи за еднократна** употреба.
* Когато е наличен, **ще се предоставя хидроалкохолен гел** в помещения и превозните средства на строежите (осигуряването на бутилки с хидроалкохолен разтвор заедно с поставянето на дозатори (стенни уреди или дозиращи бутилки) на продукти за ръчна хигиена спомага за оптимално спазване на хигиената на ръцете).
* Предприемете практики, максимизиращи целостта на кожата на ръцете:
  + Използвайте студена или хладка вода;
  + Избършете си ръцете.
  + Не използвайте няколко дезинфектанта последователно;
  + Редовно слагайте крем за ръце.

*Настоящият документ е изготвен на 17 април 2020 г. Той ще бъде преразгледан и актуализиран, като се вземе предвид развитието на епидемията и препоръките, отправени от правителството с ежедневен мониторинг от Професионалния орган за защита на строителните и обществените дейности (OPPBTP, Франция). Актуализирана версия е налична* [*на уебсайта на OPPBTP .*](https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19) *Настоящият документ се състои от 9 страници.*

## 8

**Коронавирус (COVID-19)**



### Полезни приложения и връзки:

* [**Правителствена информация за Coronavirus**](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus%23xtor=SEC-3-GOO-%5b%7badgroup%7d%5d-%5b425081976925%5d-search-%5binfo%20gouv)
* [**Въпроси/отговори за дружествата и служителите**](https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries)
* [**Безопасност и здраве на работниците: общите задължения за работодателя**](https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger)

*Настоящият документ е изготвен на 17 април 2020 г. Той ще бъде преразгледан и актуализиран, като се вземе предвид развитието на епидемията и препоръките, отправени от правителството с ежедневен мониторинг от Професионалния орган за защита на строителните и обществените дейности (OPPBTP, Франция). Актуализирана версия е налична* [*на уебсайта на OPPBTP .*](https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19) *Настоящият документ се състои от 9 страници.*

## 9